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[bookmark: _TOC_250035]ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки земельного участка  находится севернее  от улицы Полярная  п.г.т. Емельяново Красноярского края 
Проект планировки разработан в соответствии с нормативной, правовой и методической документацией, а именно: Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СНиПом 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правилами землепользования и застройки р.п. Емельяново, СНиПом
2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иными действующими нормативами и техниче- скими регламентами.
Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:
· разработка архитектурно-планировочных решений для поселения и всей террито- рии с учетом максимального сохранения и использования сформировавшегося ландшафта;
· безопасность территории и окружающей среды
· обеспечение устойчивого и эффективного развития территории;
· выделение элементов планировочной структуры территории проектирования (кварталов, микрорайонов) и внутриквартальной планировочной структуры, терри- торий общего пользования;
· обеспечение территории социальной и инженерной инфраструктурой;
· обеспечение транспортного обслуживания территории;
· установление параметров планируемого развития элементов планировочной струк- туры;
· установление границ зон планируемого размещения объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
· обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользова- ния;
· определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов соци- альной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инже- нерных коммуникаций.
Все эти мероприятия позволят органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа су- ществующей ситуации.





1. [bookmark: _TOC_250034]ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Основными зонами особых условий использования на территории планировки являются:
· видом производственной деятельности);
· санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций;
· санитарно-защитная зона КНС;
· охранная зона ЛЭП (10кВТ );

2. [bookmark: _TOC_250033]ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Планировочные решения проектируемого района базируются на основе документации
«Генерального плана» муниципального образования ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ПОССОВЕТ Емельяновского района Красноярского края.
Архитектурно-планировочная структура проектируемой территории строится на рацио- нальном размещении жилых зон в комплексе с социально значимыми объектами, распола- гаемыми на территории, отведенной под жилье, с учетом сферы их обслуживания.
Зоны общественно-делового назначения выделены обособленно от групп объектов для проживания людей. На проектируемой территории представлено решение внутренних и внешних транспортных связей, обеспечивающих выход проектируемых дорог и проездов на уже сформировавшуюся улично-дорожную сеть, а также подъезды к планируемым под строительство территориям. Учтена комплексная увязка всех видов транспорта между со- бой.
Группа планируемых объектов общественно-делового назначения размещаются на терри- тории второго и седьмого кварталов, и примыкают к междуквартальной улице и к посел- ковой дороге, в соответствии с генеральным планом. Таким образом, отделяется жилье от загруженных транспортных магистралей, и, крупные торговые объекты обеспечивается подъездом и большей проходимостью. Возле каждого объекта предусмотрена парковка.
По расчетам технико-экономических показателей на планируемое население в 450 чел. проектируемой территории необходимо наличие объектов торговли, общей торговой площадью не менее 110 м2. При проектировании и застройке жилыми домами места длительного хранения транспорта, а так же места временного хранения автотранспорта необходимо размещать на земельных участках данных объектов.
Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в  гаражах жилого дома, в обустроенных дворовых пространствах жилых домов Использование в застройке домов одинаковой этажности позволяет создать целостность архитектурно-планировочного решения.
Застройка малоэтажными зданиями обеспечит архитектурно-пространственное единство проектируемого жилого района.


3. [bookmark: _TOC_250032]ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕ- ГЛАМЕНТ
С целью создания наиболее благоприятной среды проживания, проектом предусмотрено функциональное зонирование проектируемого района на определённое число функцио- нальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градо- строительные регламенты, где прописаны основные и, сопутствующие основным, виды использования недвижимости, а также условно допустимые виды использования, требу- ющие специального согласования.
[bookmark: _TOC_250031]Ж – жилые зоны
Ж.1	территория проектируемой жилой застройки усадебного типа;
Ж.2	территория проектируемой жилой застройки блокированного типа;
[bookmark: _TOC_250030]О – зона объектов обслуживания
О.1	территория объектов обслуживания;
О.2	территория объектов детских дошкольных учреждений; О.3	территория спортивных площадок
Р – природно-рекреационные, зоны зелёных насаждений
Р.1	территория зелёных насаждений общего пользования районного значения; Р.2	территория зелёных насаждений общего пользования квартального значения. Д – инженерная и транспортная инфраструктура
Д.1	Территория поселковых дорог Д.2	Территория главных улиц
Д.3	Территория жилых улиц Д.4	Территория проездов
Д.5	Территория основных пешеходных направлений 

Объекты, размещённые в жилой зоне, должны соответствовать основным видам разре- шённого использования на 75 % площади предназначенной территории, 25 % территории допускается использовать для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта, небольших коммунально- складских объектов, длительность работы которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация).
Разрешенные «по праву застройки» виды использования: жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; аптеки торговой площадью до 20 м²; магазины торговой площадью до 60 м²; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 16; кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины; парикмахерские.
Не основные и сопутствующие виды использования для отдельно стоящих и блокирован- ных жилых домов: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и проти- вопожарными нормами; сады, огороды, бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки: для жилых домов усадебного типа - встроен- ные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на два транспортных средства на один земельный участок; для блокированных жилых домов из расчета на одну квартиру - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на одно транспортное средство на один земельный участок.
Ж – жилые зоны
Параметры:
1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома — 900 м2 (включая пло- щадь застройки).
2. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:
2.1. Между фронтальной границей участка и основным строением — 5м
2.2. От границ соседнего участка до: основного строения — 3 м; хозяйственных и про- чих строений — 3 м; открытой стоянки —3 м; отдельно стоящего гаража — 3 м.
2.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прилож. 1), СП 30-102-99 (раздел 5.3) Примечания:
· Требования п. 3 относятся к земельным участкам отдельно стоящих и блокирован- ных домов.
· Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйствен- ных построек к новому строению.

· Коэффициент использования территории: не более 0,94.
· 4.	Высота зданий:
· 4.1.	Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с воз- можным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 11,6 м; до конька скатной кровли — не более 16 м.
· 4.2.	Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плос- кой кровли — более 11,6 м; до конька скаткой кровли — не более 7 м.
· 4.3.	Как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения.
· 5.	Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размеща- ются в первых этажах, выходящих на улицы, жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагают- ся со стороны улицы.
· 5.1.	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.
· 5.2.	Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
О – зона объектов обслуживания
О. 1 Территория объектов обслуживания
Разрешённые «по праву застройки» виды использования: учреждения воспитания и обра- зования, учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкуль- турно-оздоровительные сооружения, учреждения отдыха и рекреационные территории, учреждения культуры и искусства, учреждения, связанные с отправлением культа, пред- приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, предприятия связи, научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса, спортивные площадки, теннис- ные корты, спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, клубные помещения многоцелевого назначения, объекты обслуживания, озеленение и благо- устройство территории.
О. 3- Территория спортивных площадок
При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок:
1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста — 0,7 м²/ чел.

2. Для отдыха взрослого населения — 0,1 м²/ чел.
3. Для занятий физкультурой 2, 0 м²/чел.
Площадки размещаются на нормативных расстояниях от окон жилых домов. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для заня-
тий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
[bookmark: _TOC_250029]Р – природно-рекреационные, зоны зелёных насаждений общего пользо- вания
Р. 1	Территория зелёных насаждений общего пользования районного значения
Зона Р. 1 сформирована в пределах санитарно-охранной зоны птицефабрики «Заря», со- гласно проекту генерального плана. Проектом планировки предусмотрено устройство от- крытых спортивных и игровых площадок, аллей, парковок и сооружений, связанных с ор- ганизацией отдыха (пункты проката, кассы, благоустройство).
Запрещено коттеджное строительство, размещение производств. Процент озеленения территории не менее нормативов СНиП.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): ка- фе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты, бани, сауны.
Р. 2	Территория зелёных насаждений общего пользования квартального значения Основное назначение зоны Р.2 - обеспечить отдых примыкающих к зоне групп домов.
Разрешено благоустройство территорий, мощение пешеходной плиткой, установка малых форм, высадка деревьев и кустарников, создание цветников, устройство детских площа- док, беседок.
Любое строительство запрещено. Параметры, как в зоне Р. 1.
[bookmark: _TOC_250028]Д – инженерная и транспортная инфраструктура
Д 1	Территория поселковых дорог Д 2	Территория главных улиц
Д 3	Территория жилых улиц Д 4	Территория проездов
Д 5	Территория основных пешеходных направлений
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функциони- рования сооружений и коммуникаций внешнего, городского и индивидуального транс- порта, а также включает территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектов опреде- лены территории зоны Д.

Основное использование: улицы, проезды, остановки общественного транспорта, парковки, прокладка инженерных коммуникаций в пределах красных линий.
Дополнительное использование: высадка деревьев, кустарников для защиты от шума и пыли, благоустройство и озеленение.
Запрещено всякое строительство, кроме остановочных павильонов.
Д 1, 2— территория под транспортную развязку, зона сооружений и коммуникаций город- ского и индивидуального транспорта.
Д 4 —разрешено благоустройство территорий, мощение пешеходной плиткой, установка малых форм, высадка деревьев, кустарника, создание цветников, строительство жилых домов запрещено.
Границы зон улично-дорожной сети определяются красными линиями..
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий, в ведении которого находятся эти сети, запрещается:
· осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарни- ков;
· совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элек- тропередач);
· размещать АЗС и иные хранилища горюче-смазочных материалов;
· устраивать стоянки всех видов транспорта;
· поверхностные воды с территории первого пояса ЗСО предусматриваются в сети дождевой

3. [bookmark: _TOC_250027]ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для освоения территории необходимо в первую очередь проложить  электроснабжения.
Прокладку инженерных коммуникаций лучше одновременно производить со строитель- ством улично-дорожной сети.
Перед предоставлением земельных участков предусмотреть строительство иных объектов инженерного обеспечения необходимых для планируемого строительства.
В соответствии с материалами территориального планирования – Генеральным планом организовать пассажирское сообщение с территорией проекта планировки.

4. [bookmark: _TOC_250026]ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
5.1 [bookmark: _TOC_250025]ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
[bookmark: _TOC_250024]Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания по проекту планировки
По проекту планируется население – 1,7 тыс. человек.
Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	Норматив. Пока- затель
	Требу- ется по нормам СниП
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Аптеки
	объект
	По заданию на проектирование
	1
	Отдельно стоящее зда- ние


[bookmark: _TOC_250023]Санитарная очистка территории
Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Для этого должны быть обязательно заключены дого- воры оказания услуг на санитарную очистку между собственниками помещений (управ- ляющей компанией, товариществом собственников жилья или иным специализированным потребительским кооперативом) и специализированными организациями осуществляю- щими вывоз мусора и его утилизацию.
Норма накопления домового мусора учитывает:
	отходы накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях обществен- ного питания и культурного назначения;
· отходы отопительных устройств;
· крупные предметы домашнего обихода.
Общее количество накопления бытовых отходов с учетом общественных зданий по нор- мативу составляет 1,4 – 2,9 в год, м3/чел. Для расчётов принимаем значение 2,73 в год, м3/чел. Общее количество накопления бытовых отходов с учетом общественных зданий на территории планировки составит 4590 м3/год.







5.2 [bookmark: _TOC_250022]ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _TOC_250021]Баланс территории проекта планировки
Таблица 2.

	№п/п
	Наименование зон
	га
	%

	1
	Площадь участков под жилую застройку, в составе:
· площадь дорог
· площадь тротуаров
· площадь застройки
	20
	100

	
	
	2.45
	17,22

	
	
	1,5
	6,33

	
	
	  3.25
	4.97

	
	
	
	

	2
	

Площадь участков под общественную, администра-
	
0.72
	
1.6

	
	тивную и коммерческую застройку,
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Всего
	20
	100



[bookmark: _TOC_250020]Технико-экономические показатели
Таблица 3.

	Показатель
	Численное значение
	Единица измерения

	Площадь территории плани- ровки
	20
	га

	Площадь жилых микрорай- онов
	26.8
	га

	Норма жилой обеспеченно- сти
	34,8
	м2/чел

	Численность населения
	1000
	чел

	Жилой фонд
	76558,8
	м²

	Плотность жилого фонда
	665,67
	м²/га

	Предприятия торговли
	1666
	м² торговой площади


5.3 [bookmark: _TOC_250019]ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
[bookmark: _TOC_250018]Организация улично-дорожной сети
Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой части выполнены на основании документации Генерального плана пространственного планиро- вания, а также рационального расположения зон жилых домов и объектов обслуживания населения.
При решении транспортной структуры жилого района предусматривается сеть жилых улиц с дублирующими направлениями и выходами на существующую магистральную до- рогу районного значения, обеспечивающие транспортную связь между проектируемыми жилыми кварталами.
Обеспечены подъезды к планируемым под строительство территориям, а также спланиро- ваны въезды-выезды на территорию кварталов. Расположение и количество въездов- выездов показано условно и может измениться при застройке, это связано с тем, что точ- ное расположение зданий будет известно только при разработке проектной документации. Учтена комплексная увязка всех видов транспорта между собой.
Тип дорожной одежды асфальтовый капитально-усовершенствованный. В соответствии с материалами Генерального плана определены категории улично-дорожной сети. Сеть планируемых дорог в проекте, представлена жилыми улицами. Вдоль жилых улиц мест- ного значения проходит сеть тротуаров. На перекрестках улиц предусмотрены пешеход-
ные переходы, обозначенными знаками и разметкой. Ширина жилых улиц в красных ли- ниях 20м, дорожное полотно достигает 7 м.



[bookmark: _TOC_250017]Расчет уровня автомобилизации.
В соответствии с генеральным планом показатель легковых автомобилей для индивиду- ального пользования принят 215 ед. на 1000 жителей. Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 1. тыс. чел составляет 215 единиц.
Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматриваются отдель- ные зоны для хранения легковых автомобилей.
Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев следует предусматривать в подземных гаражах жилого дома, в обустроенных дворовых пространствах жилых домов. У всех объектов обслуживания и досуга, а также у крупных объектов обслуживания рай- онного значения на их территориях должны предусматриваться гостевые парковки ёмко- стью, соответствующей нормам СНиП.
[bookmark: _TOC_250016]Характеристики транспортного обслуживания.
Территория жилого района будет обслуживаться автобусом.
На «Схеме движения транспорта» в составе проекта планировки территории показана трасса движения планируемого маршрута общественного транспорта и обозначены места остановок общественного транспорта.
5.4 [bookmark: _TOC_250015]ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.4.1 [bookmark: _TOC_250014]ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТО- РИИ
Проектируемая территория расположена в западной части п.г.т. Емельяново, являющейся водоприемником поверхностного стока с прилежащей территории, образующегося в ре- зультате выпадения дождей и таяния снега.
Рельеф спокойный, уклон поверхности 8…10%. Водное питание почв осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Грунтовые воды близки к поверхности.
На данном этапе территория занята под сельско-хозяйственные нужды.
[bookmark: _TOC_250013]Организация рельефа.
Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе. Планировочные отметки по опорным точкам на перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходи- мых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проезжих частей городских улиц и далее за пределы проектируемой территории.
Тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный. Для обеспечения устойчивости дорожных одежд следует понизить уровень грунтовых вод посредством устройства под проезжей частью дренажа мелкого заложения.

Для устройства дренажа предлагаются трубы диаметром 110 гофрированные дренажные полиэтиленовые (ПВП) по ТУ 6-19-224-83, в дренажной обсыпке из щебня фракцией 5 — 10 мм ГОСТ 8267-93 М800.
5.4.2 [bookmark: _TOC_250012]ДОЖДЕВОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ


Водоотвод с территории микрорайона, прежде всего, обеспечивается рациональной гори- зонтальной и вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхност- ные воды свободно направляются в лотки проезжей части улиц и далее за пределы застро- ек. В местах пересечения лотков с проезжей частью, а также на въездах в усадьбу устано- вить стальные трубы.
5.4.3 [bookmark: _TOC_250011]ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
[bookmark: _TOC_250010]Водоснабжение
В п.г.т. Емельяново проектом предполагается развитие Верхнекачинского водозабора с уточнением запасов подземных вод, т.к. централизованное поселковое водоснабжение возможно только от вновь разведанных артезианских скважин с учетом их дебита и каче- ства воды, со строительством баков-накопителей и насосных первого подъема.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Принимаем удельный расход - 230 л/сутки на человека. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные рас- ходы принимается в размере 10-20% суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нуж- ды.
Проектом предусматривается устройство единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в границах планировки с подключением к общим се- тям водопровода.
[bookmark: _TOC_250009]Объемы проектного потребления воды
Таблица 4.

	№ п/п
	Водопотребление
	Количество
	Норма л/сут
	Расход, м3

	1
	Проектируемая численность населе- ния
	600
	230
	138

	2
	Неучтенные 15 %
	
	230
	25,9

	3
	Полив
	
	50
	110

	
	ИТОГО
	
	
	264



[bookmark: _TOC_250008]Расход воды на пожаротушение (СНиП 2.04-85).
Таблица 5.

	№ п/п
	Вид пожаротушения
	Население чел.
	Число одно- временных по- жаров
	Расход на пожар, л/сек
	Расход, м3/сек

	1
	Наружное пожаро- тушение
	600
	1
	15
	162

	2
	Внутреннее пожаро- тушение
	
	1
	2х2.5
	54

	
	ИТОГО
	
	
	
	216


Расчет потребностей воды на пожаротушение проводился исходя из проектируемой чис- ленности жителей и продолжительности пожара – 3 часа.
Расход воды на пожаротушение жилого дома, требующего наибольшего расхода воды, составляет 15 л/сек.
Расчетное количество одновременных наружных пожаров – 1.
Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов, расположенных на рас- стоянии не более 150 м друг от друга и 2.5 м от проезжей части дороги пожарных резерву- аров при отсутствии кольцевых сетей водоснабжения. Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов, хранящихся в пожарных депо пгт Емельяново.
[bookmark: _TOC_250007]Водоотведение
[bookmark: _TOC_250006]Проектом предлагается устройство индивидуально к каждому участку подвести септик. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общая нагрузка проектируемого района составляет ≈23 МВт (19,8 Гкал/ч). от централизо- ванного источника тепла.
Данные проектные решения предусматривают централизованное теплоснабжение жилых домов, административно-бытовых и общественных зданий. Система теплоснабжения района – закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 150-70˚С. Тепловые сети от новой проектируемой котельной до центральных тепловых пунктов (ЦТП)-двухтрубные. Температурный график во втором контуре - 95-70˚С. Приготовление
воды для систем горячего водоснабжения предусмотрено в ЦТП с подключением подо- гревателей ГВС к тепловым сетям по одноступенчатой или двухступенчатой схемам (в зависимости от соотношения максимальных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение и отопление). В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, армату- ры, приборов контроля, управления и автоматизации.
В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании, независимо от наличия ЦТП, приборы учета тепловой энергии. Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных теп- ловых сетей. Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно- планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теп- лофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.
5.4.4 [bookmark: _TOC_250005]ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитек- турно-планировочных решений проекта планировки в соответствии с СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Ин- струкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
При этом принято: теплоснабжение – централизованное; пищеприготовление – электриче- ские плиты: Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство учитывают нагрузки жилых и общественных зданий внутриквартального значения (отдельно-стоящие объекты – магазины, аптеки, административные здания, предприятия КБО, учреждения дошколь- ного образования, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объек- тов транспортного обслуживания, наружного освещения. Расчетные нагрузки объектов общего значения учтены дополнительно. При расчете нагрузок предусматривается допол- нительно 15% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагру- зок. Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. для районов жилой за- стройки составляет 0,49кВт/чел (табл. 2.4.3 РД). Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2750 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума элек- трической нагрузки 5500 час (табл. 2.4.4 РД).
Для покрытия нагрузок и создания условий для нормального развития проектируемой территории в соответствии с генеральным планом проектом предполагается строитель- ство новой подстанции, что позволяет провести следующие мероприятия:
Для снижения потерей в сетях требуется осуществление следующих мероприятий:
· оптимизация мест размыкания линий 6—10 кВ с двухсторонним питанием;
· оптимизация напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;
· внедрение современного оборудования и новых технических решений на подстан- циях;
· замена грозотросов, опор;
· внедрение современных полимерных изоляций на линиях электропередач.









5. [bookmark: _TOC_250004]ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На территории проекта планировки отсутствуют выявленные и стоящие на государствен- ном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.
Ранее археологическое обследование рассматриваемой территории не осуществлялось. В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохран- ность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных).
Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неиз- вестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия.

6. [bookmark: _TOC_250003]ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Зеленые насаждения проектируемой территории являются частью единой системы зеле- ных насаждений района. Задачей озеленения является создание единой архитектурно- пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.
По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подраз- деляются на 3 группы:
1. зеленые насаждения общего пользования;
2. зеленые насаждения ограниченного пользования;
3. зеленые насаждения специального назначения.
Зеленые насаждения специального назначения представлены озеленяемыми улицами рай- она. При прокладке проектируемой улично-дорожной сети необходимо производить по- садки деревьев и кустарников. Уделить особое внимание озеленению улиц со стороны жилых домов. На разделительных полосах улиц предусмотреть рядовые посадки деревьев с шагом 5 метров и кустарников в живых двухрядных изгородях. Данные насаждения выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, ветра, снега и пыли. Ассортимент пород подбирается с учетом данных требований. Посадочные материал для озеленения улиц предусматривается крупномерным, с прикорневым комом земли размером 1x1x0,6 м. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в гра- ницах территории жилого района должен составлять не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона. Большое внимание должно быть уделено созданию газонов и цветников. Газоны являются важнейшим элементом озеленения; на ихфоне создаются все древесно-кустарниковые и цветочные композиции. Кроме того, при устройстве газонов ликвидируются участки пылящих и загрязняющих покрытия террито- рий, что в настоящее время имеет место в городе.



[bookmark: _GoBack]Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены озелененными тер- риториями жилой застройки детских площадок и предназначены для повседневного отды- ха населения вблизи жилья и создания для этого благоприятных микроклиматических условий.
Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер.
Различные зоны территории — игр, отдыха, хозяйственные площадки — изолируются по- садкой плотных древесно-кустарниковых культур. В среднем, на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарни- ков. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживаются с прикорневым комом земли.
Зеленые насаждения всех категорий, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений города и его зеленой зоны.

7. [bookmark: _TOC_250002]ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД- НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
[bookmark: _TOC_250001]Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
· При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение об угрозе «ЧС» руководящего состава службы УБ и УК ГО осуществляется по команде штаба ГО.
· При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бед- ствий, оповещения состава службы УБ и УК ГО после получения сигнала, осуществляют- ся мероприятия, согласно ранее разработанной схемы.
[bookmark: _TOC_250000]Обеспечение пожарной безопасности.
Проектирование объектов на территории, в границах которой разрабатывается проект планировки, жилищного, социального и культурно-бытового обслуживания населения должно проводиться с противопожарными требованиями в соответствии с СНиП 2.7.01- 89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Необходимо предусматривать противопожарные расстояния между зданиями согласно Приложения 1, Таблицы 1 СНиПа 2.7.01-89*.
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возмож- ность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров. В этой зоне не до- пускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядо- вую посадку деревьев.
Проектом предусматриваются устройства наружных источников противопожарного водо- снабжения. Пожарные гидранты по проекту, необходимо устанавливать через 100-150 метров.
